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	№
	Вопросы
	Варианты ответов

	1. 
	Геодезия – наука
	1. изучающая строение и состав Земли.

2. изучающая природу магнитных полей Земли.

3. изучающая природу гравитационных полей Земли.

4. изучающая форму и размеры Земли или отдельных ее частей  и методы измерений на Земной поверхности, производимых как с целью отображения ее на планах и картах, так и выполнения различных задач инженерной деятельности человека.

5. изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела.

	2.
	За общую фигуру Земли принимается тело:
	1. ограниченное поверхностью равнинной части суши.

2. ограниченное поверхностью воды океанов, поскольку эта поверхность имеет простую форму и занимает 3/4 поверхности Земли.

3. абсолютного шара.

4. ограниченное поверхностью дна на участках океана и поверхностью суши в пределах материковых участков.

5. ограниченное цилиндрической поверхностью.

	3.
	Тело, образованное поверхностью мирового океана в состоянии покоя и равновесия и продолженное под материками, образует фигуру Земли носящее название:
	1. эллипсоид.

2. шар.

3. соленоид.

4. геоид.

5. сфероид.

	4.
	Размеры земного эллипсоида характеризуются:
	1. высотой и шириной.

2. длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием.

3. растяжением и сжатием.

4. кривизной поверхности и растяжением.

5. кривизной и радиусом кривизны.

	5.
	Сжатие земного эллипсоида определяется по формуле:
	1. 
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 и  - длины большой и малой полуосей эллипсоида.

2. 
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	6.
	Сеть меридианов и параллелей, нанесенных некоторым образом на земную поверхность, представляет собой координатные оси:
	1. декартовой системы координат.

2. полярной системы координат.

3. географической системы координат.

4. системы плоских прямоугольных координат.

5. системы координат Гельмерта.

	7.
	Положение точек на сфере в географической системе координат определяется:
	1. широтой (
[image: image8.wmf]j

) и долготой (
[image: image9.wmf]l

).

2. углом и расстоянием.

3. координатами x, y.

4. высотой над уровнем море.

5. расстоянием относительно экватора.

	8.
	Началом отсчета географических координат являются:
	1. точка пересечения осей y и x.

2. плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана.

3. центр Земли.

4. Южный полюс Земли.

5. Северный полюс Земли.

	9.
	Под долготой понимают:
	1. угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора.

2. двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку.

3. угол относительно направления на север.

4. угол относительно направления на юг.

5. угол относительно направления на восток.

	10.
	Под широтой понимают:
	1. угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора.

2. двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку.

3. угол относительно направления на север.

4. угол относительно направления на юг.

5. угол относительно направления на восток.

	11.
	В географических координатах долготы могут отсчитываться:
	1. от центра Земли на восток и запад.

2. от северного полюса Земли на юг.

3. от южного полюса Земли на север.

4. от экватора на север и на юг.

5. на восток и запад от Гринвичского меридиана.

	12.
	В географических координатах долготы еще могут отсчитываться:
	1. от центра Земли на восток и запад.

2. от северного полюса Земли на юг.

3. от южного полюса Земли на север.

4. от экватора на север и на юг.

5. только на восток от Гринвичского меридиана.

	13.
	Широты отсчитываются:
	1. от центра Земли.

2. от северного полюса Земли на юг.

3. от южного полюса Земли на север.

4. от экватора на север (положительные) и на юг (отрицательные).

5. на восток и запад от Гринвичского меридиана.

	14.
	Широты изменяются:
	1. от 0 до 180
[image: image10.wmf]0


2. от 0 до 360
[image: image11.wmf]0


3. от 0 до 90
[image: image12.wmf]0


4. от 0 до 270
[image: image13.wmf]0


5. от 0 до 300
[image: image14.wmf]0



	15.
	Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется:
	1. широтой 
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2. углом и расстоянием.

3. координатами x и y.

4. расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана.

5. расстоянием от северного полюса и высотой относительной уровня моря.

	16.
	В геодезической системе плоских прямоугольных координат:
	1. ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением меридиана север.

2. ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с экватором.

3. ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с параллелью.

4. ось абсцисс (ось x) совпадает с большой полуосью эллипсоида вращения.

5. ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением меридиана на юг.

	17.
	Сущность проекции Гаусса заключается в том, что:
	1. участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскости меридианов.

2. участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскость экватора и географического меридиана.

3. к поверхности земного эллипсоида проводится касательный цилиндр, ось которого перпендикулярна к малой оси эллипсоида, и на поверхность этого цилиндра переносятся участки земного эллипсоида, после чего цилиндр разрезается по образующим и разворачивается в плоскость.

4. участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к экватору.

5. участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к полюсам эллипсоида.

	18.
	Перенесенный участок (сфероидический двуугольник) земного эллипсоида на касательный цилиндр называется:
	1. полосой.

2. сегментом.

3. фрагментом.

4. зоной.

5. вырезкой.

	19.
	В развернутых в плоскость зонах применяется следующая система координат:
	1. декартовая система координат.

2. полярная система координат.

3. зональная система прямоугольных координат.

4. кодовая система координат.

5. условная система плоских прямоугольных координат.

	20.
	В зональной системе координат:
	1. за ось x принимается осевой меридиан, за ось y -изображение земного экватора.

2. за ось x принимается изображение земного экватора, за ось y - осевой меридиан.

3. за ось x принимается меридиан, ограничивающий зону с запада, за ось y –изображение параллели.

4. за ось x принимается ось вращения Земли, за ось y –изображение параллели.

5. за ось x принимается изображение параллели, за ось y –ось вращения Земли.

	21.
	Знаки координат точек x в зональной системе прямоугольных координат:
	1. считаются положительными к северу от экватора в полосе широт от 0
[image: image17.wmf]0

 до 45
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 и отрицательными – в полосе широт от 45
[image: image19.wmf]0

 до 90
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.

2. считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 0
[image: image21.wmf]0

 до 45
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, и отрицательными – в полосе широт от 45
[image: image23.wmf]0

 до 90
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.

3. считаются положительными к югу от экватора, отрицательными – к северу от экватора.

4. считаются положительными к северу от экватора,  отрицательными – к югу от экватора.

5. считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 0
[image: image25.wmf]0

 до 50
[image: image26.wmf]0

, и отрицательными  - в полосе широт от 50
[image: image27.wmf]0

 до 100
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	22.
	Территория Российской Федерации находится в северном полушарии, поэтому в зональной системе координат:
	1. координаты x всех точек имеют положительное значение, а координаты y могут быть как положительными, так и отрицательными.

2. координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными, а координаты y имеют положительные, значения.

3. координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными, а координаты y имеют отрицательное значение.

4. координаты x и y всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными.

5. координаты x и y всех точек могут быть только положительными.

	23.
	Для того чтобы не иметь дела с отрицательными значениями ординат (y), в каждой зоне начало координат переносится на:
	1. 1000 км на запад от осевого меридиана зоны

2. 100 км на запад от осевого меридиана зоны.

3. 1 км на запад от осевого меридиана зоны.

4. 500 км на запад от осевого меридиана зоны.

5. 2000 км на запад от осевого меридиана зоны.

	24.
	Ординаты (y), получаемые после перенесения начала координат в каждой зоне на запад, принято называть:
	1. приведенными.

2. условными.

3. трансформированными.

4. комфортными.

5. относительными.

	25.
	Если ординаты двух точек относительно осевого меридиана равны 
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=-100км, то приведенные ординаты соответственно будут:
	1. 
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4. 
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	26.
	Ориентировать линию – значит:
	1. определить ее наклон.

2. определить ее длину.

3. определить ее направление относительно другого, принятого за исходное.

4. определить ее положение относительно точки.

5. определить ее положение относительно наблюдателя.

	27.
	Линии местности ориентируют относительно:
	1. параллелей.

2. экватора.

3. южного полюса Земли.

4. относительно линии восточного направления.

5. относительно географического и магнитного меридианов.

	28.
	Географический меридиан – это:
	1. условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую высоту.

2. условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу.

3. след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли.

4. след от пересечения плоскости, проходящей через нормаль к поверхности эллипсоида.

5. линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту.

	29.
	Географическим азимутом (А) линии местности называется:
	1. вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии.

2. вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии.

3. горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии.

4. горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления линии.

5. горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии.

	30.
	Магнитный меридиан – это:
	1. линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую долготу.

2. линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту.

3. след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли.

4. условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу.

5. направление линии, полученной в пересечении плоскости, проходящей через полюсы магнитной стрелки с горизонтальной плоскостью.

	31.
	Магнитным азимутом А
[image: image41.wmf]M

 называется:
	1. горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до направления линии.

2. горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления.

3. вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии.

4. вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии.

5. горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии.

	32.
	Магнитное склонение – это:
	1. расхождение между вертикальным углом и магнитным азимутом.

2. расхождение между астрономическим и геодезическим азимутами.

3. расхождение между астрономическим и географическим азимутами.

4. расхождение между магнитным и географическим азимутами ориентируемого направления.

5. склонность к намагничиванию.

	33.
	Зависимость между географическим А и магнитным А
[image: image42.wmf]M

 азимутами выражается формулой:
	1. 
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	34.
	Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольной системы координат) используются:
	1. магнитные азимуты.

2. географические азимуты.

3. геодезические азимуты.

4. астрономические азимуты.

5. дирекционные углы.

	35.
	Дирекционным углом называется угол 
[image: image49.wmf]a

, отсчитываемый:
	1. по ходу часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс (оси x в прямоугольной системе координат), до данной линии.

2. против хода часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, до данной линии.

3. по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии.

4. вниз от горизонтальной линии.

5. вверх от горизонтальной линии.

	36.
	В отличие от азимута А дирекционный угол 
[image: image50.wmf]a

 одной и той же линии в разных ее точках:
	1. непостоянный.

2. закономерно изменяется.

3. остается постоянным.

4. изменяется пропорционально высотному положению точек.

5. изменяется пропорционально расстоянию между определяемыми точками.

	37.
	Поскольку дирекционный угол 
[image: image51.wmf]a

 одной и той же линии в разных ее точках остается постоянным, поэтому прямой и обратный дирекционные углы отличаются друг от друга на:
	1. 180
[image: image52.wmf]0


2. 90
[image: image53.wmf]0


3. 360
[image: image54.wmf]0


4. 270
[image: image55.wmf]0


5. 45
[image: image56.wmf]0



	38.
	Угол 
[image: image57.wmf]g

 в данной точке между ее географическим меридианом и линией, параллельной оси абсцисс (осевому меридиану), называется:
	1. межмеридианальным углом.

2. сближением меридианов.

3. магнитным склонением.

4. меридианальным склонением.

5. углом девиации.

	39.
	Сближение меридианов 
[image: image58.wmf]g

 определяется следующим образом:
	1. 
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	40.
	Если определен азимут, какой – либо линии (
[image: image66.wmf]A

), а также известно сближение меридианов  в данной точке (
[image: image67.wmf]g

), то можно вычислить дирекционный угол (
[image: image68.wmf]a

) линии по формуле: 
	1. 
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	41.
	Связь дирекционных углов двух линий с углом, заключенным между ними формулируется следующим образом:
	1. дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны, поделенному на угол между сторонами.

2. дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс левый по ходу горизонтальный угол и плюс (минус) 180
[image: image74.wmf]0

.

3. дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны.

4. дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны, умноженному на угол между сторонами.

5. дифференциал суммы дирекционных углов двух линий равен логарифму угла между ними.

	42.
	Задача определения координат точки по координатам исходной точки, горизонтальному расстоянию между исходной и определяемой точками и дирекционному углу этой линии носит название:
	1. основной задачи геодезии.

2. директивной задачи геодезии.

3. задачи детерминации.

4. прямой геодезической задачи.

5. обратной геодезической задачи.

	43.
	Задача определения дирекционного угла и горизонтального расстояния между точками линии по известным координатам двух точек носит название:
	1. основной задачи геодезии.

2. директивной задачи геодезии.

3. задачи детерминации.

4. прямой геодезической задачи.

5. обратной геодезической задачи.

	44.
	Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется:
	1. кратностью.

2. коэффициентом уменьшения.

3. масштабом.

4. коэффициентом сжатия.

5. коэффициентом редуцирования.

	45.
	Численный масштаб плана (карты) выражается:
	1. отвлеченным числом, в котором числитель – единица, знаменатель – число, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане.

2. числом показывающим, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане.

3. показателем дифференциальной трансформации линий местности.

4. отвлеченным числом, в котором числитель – количество редуцирований, знаменатель – сама редуцированная линия.

5. числом, в котором числитель – единица, знаменатель-lgS/s, где S-горизонтальное проложение линии местности, s-изображение линии на плане.

	46.
	Масштаб 1:5000 означает, что:
	1. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км.

2. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м.

3. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см.

4. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 500 м.

5. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м.

	47.
	Масштаб 1:2000 означает, что:
	1. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 м.

2. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 км.

3. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2 м.

4. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 см.

5. 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 200 м.

	48.
	Ориентировать план или карту на местности - это значит:
	1. расположить их так, чтобы направления линий на карте или плане стали параллельны направлениям горизонтальных проекций соответствующих линий на местности.

2. повернуть карту или план на соответствующий угол, чтобы линии на карте (плане) стали перпендикулярны направлениям линий на местности.

3. повернуть плоскость плана перпендикулярно местности.

4. развернуть карту (план) так, чтобы ось x координатной сетки карты (плана) совпала с направлением на юг.

5. развернуть карту (план) так, чтобы ось x координатной сетки карты (плана) совпала с направлением на восток.

	49.
	Ориентирование карт и планов производится по:
	1. наручным часам.

2. господствующему направлению ветра в данной местности.

3. интуитивно.

4. компасу (буссоли), или по линии местности, изображенной на карте (ось шоссейной, железной дороги, улица поселка и т.п.).

5. с использованием биополя человека.

	50.
	Под рельефом понимают:
	1. совокупность выпуклых частей поверхности.

2. совокупность вогнутых частей поверхности.

3. равнинные, плоские участки.

4. участки между оврагами.

5. совокупность неровностей земной поверхности, многообразных по очертаниям, размерам.

	51.
	Наилучшим способом изображения рельефа на топографических картах и планах является:
	1. способ рельефных линий.

2. способ контурных линий.

3. способ описания характера рельефа.

4. способ горизонталей, позволяющий различать его отдельные формы и определять высоту любой точки местности.

5. способ тонирования по высоте.

	52.
	Горизонталь-это:
	1. след, получающийся от сечения земной поверхности уровенной поверхностью (также понимают линию земной поверхности, все точки которой имеют равные высоты).

2. линия земной поверхности, все точки которой имеют закономерно изменяющиеся высоты.

3. следы, получающиеся от сечений земной поверхности перпендикулярными плоскостями.

4. условная плоскость с углом наклона 0
[image: image75.wmf]0

.

5. горизонтальная плоскость, имеющая нулевую высотную отметку.

	53.
	Расстояние между соседними секущими уровенными поверхностями называют:
	1. разрешающей способностью горизонталей.

2. заложением.

3. высотой сечения рельефа.

4. шириной сечения рельефа.

5. длиной сечения рельефа.

	54.
	Расстояние на карте (плане) между двумя последовательными горизонталями называется:
	1. разрешающей способностью горизонталей.

2. заложением.

3. высотой сечения рельефа.

4. шириной сечения рельефа.

5. длиной сечения рельефа.

	55.
	При увеличении крутизны ската:
	1. расстояние между горизонталями увеличивается.

2. расстояние между горизонталями уменьшается.

3. горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга.

4. расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше.

5. расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше.

	56.
	При уменьшении крутизны ската:
	1. расстояние между горизонталями увеличивается.

2. расстояние между горизонталями уменьшается.

3. горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга.

4. расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше.

5. расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше.

	57.
	Для измерения горизонтальных углов и углов наклона (вертикальных углов) служит прибор, который называется:
	1. транспортир.

2. градусник.

3. нивелир.

4. теодолит.

5. уклономер.

	58.
	Характерной особенностью теодолита является то, что:
	1. им получают измеряемый угол между линиями на местности как его проекция на горизонтальную плоскость (на лимб горизонтального круга).

2. им получают измеренный горизонтальный угол в плоскости, проходящей через линии, образующий этот угол.

3. его можно установить на штатив.

4. он комплектуется футляром для длительного хранения.

5. у него имеется зрительная труба.

	59.
	Основные два условия геометрических соотношений элементов конструкции теодолита:
	1. вертикальная ось вращения теодолита должна быть перпендикулярна оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы должна находиться под углом 45
[image: image76.wmf]0

 к оси вращения зрительной трубы.

2. вертикальная ось вращения теодолита должна быть под углом 45
[image: image77.wmf]0

 к оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения зрительной трубы.

3. вертикальная ось вращения теодолита должна быть перпендикулярна оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы – перпендикулярна оси вращения зрительной трубы.

4. вертикальная ось вращения теодолита и ось вращения трубы, а также визирная ось и ось вращения зрительной трубы должна быть под углом друг к другу 45
[image: image78.wmf]0

.

5. вертикальная и горизонтальная оси теодолита, а также визирная ось вращения зрительной трубы должны быть под углом друг к другу 45
[image: image79.wmf]0

.
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