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Задача  №  10

КЛ = 175˚ 30'       КП = 355˚ 28'. Определить  с (коллим. ошибку)

Задача  №  11

КЛ = 0˚ 32'       КП = 359˚ 26'. Определить МО и υ.

Задача  №  12

КЛ = 88˚ 17'       КП = 171˚ 49'. Определить  MZ.

Задача  №  15

КЛ = 15˚ 30'       КП = 195˚ 26'. Определить  с (коллим. Ошибка)

Задача  №  16

КЛ = 1˚ 32'       КП = 358˚ 16'. Определить МО и υ.

Задача  №  17

КЛ = 86˚ 17'       КП = 173˚ 49'. Определить  MZ.

 Задача  № 1

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано: 

    X1 = 15153.08        X2 = 15153.08

   Y1 =  10003.05        Y2 = 10203.05

Задача  № 2

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°13'      КП = 195°10'

Задача  № 3

Решить прямую геодезическую задачу на плоскости, если дано:

    X1 = 15153.08        Y1 =  10003.05      α = 315°00'00"       d  = 100.00

Задача  № 4

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = +2°18'        КП = -2°10'

Задача  № 5

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = 1°32'    d = 185.0    i = 1.47    v = 2.00

Задача  № 6

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано: 

    X1 = 15153.08        X2 = 15453.08

   Y1 =  10003.05        Y2 = 10003.05
Задача  № 7

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°08'      КП = 195°13'

Задача  № 8

Решить прямую геодезическую задачу на плоскости, если дано:

    X1 = 15153.08        Y1 =  10003.05      α = 315°00'00"       d  = 100.00

Задача  № 9

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = 1°32'    d = 185.0    i = 1.47    v = 2.00

Задача  № 10

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано: 

    X1 = 15753.08        X2 = 15453.08

   Y1 =  10003.05        Y2 = 10003.05
Задача  № 11

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°11'      КП = 195°13'

Задача  № 12

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = +2°08'        КП = -2°10'

Задача  № 13

Определить площадь контура, обведенного дважды планиметром с ценой деления 0.5 га:

  n1  =  9562              n2   =  2231               n3  =  4902
Задача  № 14

Определить площадь контура, обведенного дважды планиметром с ценой деления 0.1 га:

  n1  =  0562              n2   =  3231               n3  =  5902
Задача  № 15

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = -2°10'          КП = +2°08'   

Задача  № 16

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

	№№

станций
	Расстояния

до  реек


	Отсчеты по рейки


	Превышения


	Среднее

превышение



	
	
	Задняя
	Передняя
	
	

	1
	140 / 138
	1014

5700
	2412

7195
	
	

	
	
	
	
	
	


Задача  № 17

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

	№№

станций
	Расстояния

до  реек


	Отсчеты по рейки


	Превышения


	Среднее

превышение



	
	
	Задняя
	Передняя
	
	

	1
	140 / 143
	2014

6800
	1412

6095
	
	

	
	
	
	
	
	


Задача  № 18

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = - 1°30'    d = 185.0    i = 1.47    v = 1.00
Задача  № 19

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

	№№

станций
	Расстояния

до  реек


	Отсчеты по рейки


	Превышения


	Среднее

превышение



	
	
	Задняя
	Передняя
	
	

	1
	148 / 143
	2078

6860
	1292

5975
	
	

	
	
	
	
	
	


Задача  № 20

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

	№№

станций
	Расстояния

до  реек


	Отсчеты по рейки


	Превышения


	Среднее

превышение



	
	
	Задняя
	Передняя
	
	

	1
	140 / 145
	2057

6840
	1418

6099
	
	

	
	
	
	
	
	


Задача  №

Решить прямую геодезическую задачу на плоскости, если дано:

    X1 = 15153.08        Y1 =  10003.05      α = 315°00'00"       d  = 100.00

Задача  №

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано: 

    X1 = 15753.08        X2 = 15453.08

   Y1 =  10003.05        Y2 = 10003.05

Задача  №

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°11'      КП = 195°13'

Задача  №

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = +2°08'        КП = -2°10'

Задача  №

Определить площадь контура, обведенного дважды планиметром с ценой деления 0.1 га:

  n1  =  0562              n2   =  3231               n3  =  5902

Задача  №

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = - 1°30'    d = 185.0    i = 1.47    v = 1.00

Задача  №

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

	№№

станций
	Расстояния

до  реек


	Отсчеты по рейки


	Превышения


	Среднее

превышение



	
	
	Задняя
	Передняя
	
	

	1
	140 / 145
	2057

6840
	1418

6099
	
	

	
	
	
	
	
	


