Лабораторное занятие № 3. Измерение горизонтальных углов способом приемов
Задача выполнения лабораторной работы; освоить методику и получить практические навыки измерения горизонтальных углов способом приемов с помощью технических теодолитов типа ТЗО.
При выполнении задания каждый студент должен измерить не менее двух горизонтальных углов. Все записи результатов измере​ний и вычислений производить в полевом журнале (табл. 18). В по​яснительной записке следует привести схему и краткую методику измерения угла.
В инженерной практике при измерении горизонтальных углов обычно применяют способ приемов (способ отдельного угла). При этом программа измерений предусматривает возможно полное ис​ключение влияния основных погрешностей теодолита на точность измерения угла.
При прокладке теодолитных ходов и решении инженерных за​дач на местности обычно измеряют левые по ходу углы.
Измерение углов выполняется поверенным теодолитом. Результаты измерений и вычислений заносят в журнал установленной формы (табл. 18).

Порядок действий:
1. Теодолит устанавливают в вершине измеряемого угла  в рабочее по​ложение, т. е. центрируют, горизонтируют и выполняют установку зрительной трубы и отсчетного микроскопа для наблюдений.
На задней А и передней С точках в створе линий отвесно устанавливают вехи. В процессе измерения угла визи​рование осуществляется по возможности на нижнюю часть вех с целью снижения влияния их наклона на точность измерения угла.
2. При неподвижном лимбе вращением алидады визируют на заднюю точку А. Сначала по оптическому визиру зрительную тру​бу наводят от руки, пока визирная цель не попадет в поле зрения. Затем закрепляют зажимные винты алидады и зрительной трубы и выполняют точное визирование с помощью наводящих винтов трубы и алидады горизонтального круга.
Осветив зеркалом поле зрения отсчетного микроскопа, берут отсчет  по горизонтальному кругу и записывают его в журнал из​мерений (см. табл. 18).
Таблица 18
Журнал измерения горизонтальных углов способом приемов
Дата 8.10.2007 г.          Теодолит 4Т30П        Наблюдал Чурилин О.Е.
         Видимость хорошая            № 06261               Вычисляла Соболева О.В.
	Точки
	Положе-ние вертикального круга
	Отсчёты по горизонтальному кругу

º,′
	Угол
	Средний угол

	стоя-ния
	визиро-вания
	
	
	
	

	В
	А

С
	КЛ
	  240º19,5′(1)

 294º40,0′(2)
	54º20,5′(3)


	53º20,8′(7)
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	А

С
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	   60º20,0′(4)

  114º41,0′(5)
	54º21,0′(6)


	


Примечание. Порядок записи отсчетов в журнале и обработки результатов измерений показан номерами в круглых скобках.
3. Открепив алидаду, визируют на переднюю точку С и по аналогии с предыдущим берут отсчёт.

4. Вычисляют значение левого по ходу горизонтального угла, измеренного при I положении вертикального круга (при КЛ) как разность отсчётов на переднюю и заднюю точки.

Изложенные выше действия составляют I полуприем.
Примечание: В случае если отсчет на переднюю точку меньше отсчета на заднюю точку, то при вы​числении угла к нему прибавляют 360°.
5. Переводят трубу через зенит и повторяют измерения при
 II положении вертикального круга (при КП), т. е. выполняют II по​луприем. Вычисляют значение угла.
Два независимых полуприема составляют полный прием.
6. Определяют расхождение результатов измерений по I и II полуприемам, которое не должно превышать двойной точности отсчетного устройства теодолита, т. е.
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Если данное условие не выполняется, то измерения угла повто​ряют заново.
7.  Если расхождение между значениями угла КЛ и КП  допустимо, то за окончательный результат принимают среднее значение угла
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Такой результат будет свободен от влияния коллимационной погрешности и погрешности за счет наклона оси вращения трубы. 

Примечание. Значения измеренных углов по каждому полуприему и среднее значение угла вычисляют на станции, пока не снят теодолит.
Глава 3


полняется по- 'езультаты из�носят в журнал 16л. 18).


1ают в вершине !) в рабочее по- горизонтируют стельной трубы \я наблюдений. к,ней С точках устанавливают ния угла визи-


возможности их наклона на


визируют на ительную тру- в поле зрения, льной трубы и х винтов трубы


юскопа, берут э в журнал из-











