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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа студентов, является своеобразной формой организации обучения. Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в настоящее время, когда перед нами поставлена задача формирования у студентов потребности к постоянному самообразованию, предполагающему способность самостоятельной познавательной деятельности. 

В связи с этим  возникает необходимость организации самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время.

 Предложенное методическое пособие позволяет организовать самостоятельную работу студентов специальности «Прикладная геодезия» по изучению дисциплины «Геодезия». 

В методическом пособии представлены виды самостоятельной работы  студентов по всем разделам и темам дисциплины. Особое внимание было уделено решению задач и упражнений, необходимых  выпускнику-геодезисту на производстве. По каждой теме сформулирована цель изучения, приведен объем работ, который студент должен выполнить самостоятельно во внеаудиторное время, указаны литературные источники и форма контроля.

Данное методическое пособие позволит проконтролировать целенаправленную работу студентов по изучению теоретического материала в учебнике и справочной литературе, приучает к самостоятельной работе, умению кратко излагать в конспекте материал темы, делать выводы и обобщения, самостоятельно мыслить. Все эти умения и навыки будут необходимы студентам при курсовом и дипломном проектировании.

Тематический план учебной дисциплины

	Раздел,  согласно тематического плана
	Тема самостоятельной работы студентов
	Количество часов
	Форма выполнения
	Срок

	1
	Геодезические  измерения на земной поверхности.
	4
	
	

	
	1.1.Изображение поверхности земли в целом и по частям.   Измерение линий.
	1
	Конспект,  решение задач
	

	
	1.2.Масштабы.
	1
	Решение задач
	

	
	1.3.Простейшие способы съемки. Ориентирование линий на местности и на плане.
	2
	Решение задач, кроссворд 
( тест)
	

	2
	Теодолитная съемка
	16
	
	

	
	2.1.Теодолит, его устройство. Измерение горизонтальных углов. Нитяной дальномер.
	2
	Конспект с о схемами
	

	
	2.2.Производство теодолитной съемки.
	4
	Решение задач
	

	
	2.3.Обработка материалов теодолитной съемки и составление плана.
	10
	Конспект,   решение  задач, графическая   работа
	

	4.
	Нивелирные работы.
	6
	
	

	
	4.1.Общие сведения о нивелировании.
	3
	Решение задач
	

	
	4.2.Производство технического нивелирования.
	3
	Решение задач
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого по дисциплине:
	70
	
	


Наименование разделов и тем, применяемая методика изучения темы.

РАЗДЕЛ 1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Тема 1.1. Изображение поверхности Земли в целом и по частям. Измерение линий

Цель изучения темы: Ознакомиться с понятием вешение линий. Узнать какими способами выполняется закрепление линий на местности. Научиться выполнять обработку линейных измерений, производить оценку точности измерения линий, вычислять горизонтальное проложение. 

Задание:

1.Прочесть учебник по вопросам вешения линий и способам закрепления линий на местности, законспектировать  прочитанное. 

1.1. Изучить понятие вешения линий, створ линий.

1.2. Знать способы закрепления линий на местности.

2.Решение задач.

2.1. Вычислить длину линии измеренной в натуре, если длина нормальной ленты – 20 м, число полных уложений ленты – 6,  передач шпилек от заднего замерщика к переднему не было,  остаток по ленте в конце линии - 19,99 м,  поправка за компарирование мерной ленты – + 0,08 м.
2.2.Выполнить оценку точности измерения длины линии стальной мерной лентой, если в прямом направлении длина линии составила – 99,89м, а в обратном – 99,81 м.

2.3.Вычислите горизонтальное проложение линии, если угол наклона линии равен 5030/,  а длина линии в натуре – 198,76 м. 

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

3. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

2. Проверка решения задач.

Тема 1. 2. Масштабы
Цель изучения темы: Изучить масштабы, знать виды, Уметь определять масштаб  плана, строить на плане длины линий, измеренных в натуре, определять длины линий, измеренных на плане. 

Задание:

1. Работа с конспектом лекции.

2. Решение задач.

2.1.Определить длину линии на плане, если в масштабе 1:5000,  её длина на местности равна 134,56 м.

2.2. Определить масштаб плана, если длина линии на местности равна 987,9 м,  а на плане её длина равна 3, 952 см.

2.3. Определить длину линии на местности, если на плане масштаба 1:2000 её длина составила 19,85 см.

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.
Тема 1. 3. Простейшие способы съёмки. Ориентирование линий на местности и на плане. Составление плана
Цель изучения темы: Понять сущность ориентирования, относительно чего оно выполняется, и  чем выполняют ориентирование.
Задание:

1. Работа с конспектом лекции.

2. Решение задач:

2.1.Переведите азимуты в румбы, если А1=299019/; А2=69039/; А3=129038/; А4=199011/.

2.2. Вычислите дирекционные углы линий, если румбы равны: r1=СЗ:20015/; r2=ЮЗ:30020/; r3=ЮВ:40035/; r4=СВ:15014/.

2.3. Вычислите правый горизонтальный угол, если румбы его заключающие имеют следующие значения: r1=СВ:78025/; r2=ЮВ:22015/.

2.4. Вычислите правый горизонтальный угол, если дирекционные углы линий его заключающие равны: α1=19019/; α2=145023/.

2.5.Определить дирекционный угол линии 2, если дирекционный угол линии 1 равен 123045/, а правый измеренный угол имеет значение 145030/.

2.6.Вычислить значение истинного азимута, если известно, что дирекционный угол равен 124015/, а сближение меридианов -3045/.

2.7. Вычислить значение истинного азимута, если известно, что азимут магнитный равен 255050/, а склонение магнитной стрелки -4015/.

2.8. Вычислить склонение магнитной стрелки, если известно, что значение истинного азимута равно 235030/, а азимута магнитного240045/.

3.Используя изученные в 1 разделе понятия и определения, составьте тематический кроссворд, или приготовьте тестовое задание. 

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА
Тема 2.1. Теодолит, его устройство. Измерение горизонтальных углов
Цель изучения темы: Изучить устройство и научиться поверять и устанавливать теодолит в рабочее положение; измерять горизонтальные углы; вести журнал теодолитной съёмки; определять расстояние нитяным дальномером.
Задание:

1. Работа с конспектом лекции.

2. Прочесть учебник по вопросам: 

2.1.Нитяной дальномер;

2.2.Зрительные трубы их устройство; 

2.3.Отсчетные приспособления теодолитов.

3.   Законспектировать  прочитанное.

3.1.Зарисовать схему действия нитяного дальномера.

3.2.Зарисовать устройство зрительной трубы с внутренней фокусировкой.

3.3.Изучить и зарисовать отсчетные приспособления теодолитов: шкаловой и штриховой микроскопы и оптический микрометр.
Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка конспекта с рисунками.

Тема 2.2. Производство теодолитной съёмки
Цель изучения темы: Формирование навыков по производству съёмки контуров ситуации различными способами; Применение знаний при решении примеров на определение недоступных расстояний при съёмке?
Задание:

1. Работа с конспектом лекции.

2. Решить задачи на определение недоступных расстояний в различных случаях:

2.1. Определить недоступное расстояние линии АВ проходящее через реку, если измерены базисы и горизонтальные углы: b1 =157,30м, b2 = 154,40 м, L1 = 51017/, L2 = 52050/30//, В1 = 70004/, В2 = 70008/. 
                                                В

                                      Y1    Y2       
                         В1      L1       L2     В2 

                         b1                       b2      
           С                          А                       D
2.2. Определить недоступное расстояние X, если оно проходит через лес b1=83,5 м;  b2=89,88 м;   V=106026/
[image: image1.png]



Определить длину линии АВ, если линия проходит через болото. 

         Аа = 23,5 м; bс= 69,5 м,  dВ = 39,5м.
[image: image2.png]A
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Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.
Тема 2.3. Обработка материалов теодолитной съёмки и составление плана
Цель изучения темы: Овладеть методикой обработки материалов теодолитной съёмки, Научиться  составлять  план.
Задание:

1. Внимательно прочитать в учебнике - действия  с приближенными числами, законспектировать в тетради.

2. Решение задач:

Решение прямой геодезической задачи, если известно: β1= 53001/; β2=52000/30//; β3=75000/; S1-2=124,61 м; S2-3=273,09 м; S3-1=244,94 м; α1-2=190017/; Х1=1999,99 м; У1=1999,09 м.

2.1.1.Определить угловую невязку в замкнутом теодолитном ходе, сравнить её с допустимой, вычислить поправки и увязать ход.

2.1.2. Вычислить дирекционные углы линий замкнутого теодолитного хода.

2.1.3.По дирекционным углам определите румбы линий.

2.1.4.Вычислить приращения координат, увязать их.

2.1.5.Вычислить координаты точек хода.

Решение обратной геодезической задачи: если известны координаты точек А, В, С:  хА=1864,58 м; уА=2358,3 м; хВ=2348,37 м; уВ=3456,17 м; хс=2567,98 м; ус=3209,87м.

2.2.1.Вычислите приращения координат.

2.2.2.Определите  дирекционные углы линий АВ и ВС.

2.2.3. Определить длину линии АВ и  ВС.

2.2.4.Вычислите правый горизонтальный угол β2.

3. Законспектировать в тетради и отработать на формате А4  следующие вопросы:

Способы построения координатной сетки.

 Нанесение ситуации на план.

Оформление плана теодолитной съёмки.

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.
Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

2. Проверка правильности решения задач.

РАЗДЕЛ 4. НИВЕЛИРНЫЕ РАБОТЫ
Тема 4.1. Общие сведения о нивелировании
Цель изучения темы: Научиться вычислять превышения и высоты точек, решать задачи по плану с горизонталями. 

Задание.

1. Работа с конспектом лекции.

2. Решение задач:

Определить высоту точки 2, если превышение между точками 1-2 равно -1567 мм, а высота точки 1 равна 125,65 м.

Определить превышение между точками 1-2, если при нивелировании способом из середины отсчет на заднюю точку равен 1567 мм, а на переднюю 2358 мм. 
Определить превышение между точками 1-2, если высота точки 1 равна 135,68 м, а точки 2 равна 136,33 м.

Определить высоту точки 2 дважды: 1) через горизонт инструмента; 2) через превышение, если известно, что высота точки 1 равна 75,95 м, отсчет на точку 1 равен 1238 мм, а отсчет на 2 точку  2347 мм.

Определить уклон трассы, если высота начальной точки равна 45,786 м, конечной 48,123 м, а расстояние между точками 350 м.

Определить высоту точки А лежащей между двумя горизонталями с высотами 75 м и 76 м,  если расстояние на плане масштаба 1:10000 между горизонталями равно 3,3 см, от 75 горизонтали до точки А равно 1,8 см, а от точки А, до 76 горизонтали 1,5 см.

 Построить профиль линии лежащей на плане масштаба 1:5000.

                                                 75,0                                                                                                              

  70,0                                                            
Определить положение горизонтали находящейся между двумя точками, если принята высота сечения рельефа равная 0,5 м, а расстояние на плане между точками 2 см.                           

                        . 75,36                    . 75, 88

2.9.Определить отметку точки, если начальная точка имеет отметку 75,987 м, уклон между точками равен 5,43 0/00,  расстояние 250 м.

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 320с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.
 Тема 4.2. Производство технического нивелирования
     Цель изучения темы: Научиться определять уклоны, высоты точек,  прокладывать на плане трассы с заданными уклонами.
Задание.

1. Работа с конспектом лекции.

2. Решение задач:

Определить элементы кривой, если радиус кривой равен 50 м, а угол поворота трассы равен 68015/,  расстояние до угла поворота трассы ПК3+ 48,8 м

Вычислить тангенс;

Вычислить биссектрису;

Вычислить кривую.

Вычислить домер.

Начало кривой.

Конец кривой.

Вычислить уклон проектной трассы и определить высоты пикетов ПК1 и ПК2, если начальная высота ПК0 равна 35,466 м, конечная ПК3 30,123 м, расстояние между проектными пикетами равно 300 м. 

Построить план в горизонталях с сечением рельефа 0,25 м, если известны высоты квадратов:

. 15,96               .16,39
. 14,88               . 15,45

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.

РАЗДЕЛ 6. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЁМКА
Цель изучения темы: Научиться обрабатывать материалы тахеометрической съёмки.

 Задание.

1. Работа с конспектом лекции.

2. Решение задач:

В тахеометрическом ходе теодолитом Т-30, измерены 9 углов. Вычислить допустимую угловую невязку.

Определить место нуля вертикального круга и угол наклона, если отсчет при круге лево имеет значение  - 3015/ , а при круге право 3018/.

Найти превышение, если угол наклона между пикетами равен -2025/, а горизонтальное проложение 156,18 м.

Угол наклона (=1(26(, горизонтальное проложение равно 132,08 м, высота прибора (=1,39 м, высота рейки υ = 3,00 метра. Вычислить превышение линии при тахеометрической съемке.

Абсолютная невязка в приращениях координат тахеометрического хода равна fабс= 0,53 м, периметр хода ΣL =1312,88 м. Вычислить относительную невязку fотн.
Невязки в приращениях координат тахеометрического хода равны fx= - 0,09 м, fy= 0,16 м. Определить абсолютную невязку.

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.

РАЗДЕЛ 7. ТЕОРИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
Цель изучения темы: Изучить основные формулы для определения СКП, Изучить неравноточные измерения и их веса.

      Задание.

1. Внимательно прочитать в учебнике следующие вопросы:
1.1. Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и среднего арифметического.

1.2.  Средняя  квадратическая погрешность функций измеренных  величин.
 Поправки к результатам измерений и их свойства. 
1.4. Вычисление средней квадратической погрешности     по     поправкам     в     измерении.    
1.5. Определение     средней квадратической    погрешности    одного    измерения    из    ряда    двойных равноточных измерений.

1.6. Неравноточные измерения и их веса. 

1.7. Средняя квадратическая погрешность единицы веса.

1.8. Среднее весовое и его вес. Средняя квадратическая погрешность весового среднего.

 1.9. Определение средней квадратической погрешности единицы веса из ряда двойных неравноточных измерений. 

1.10. Оценка точности измерений по невязкам в полигонах и ходах.

2.  Выписать в тетрадь по каждому вопросу основные формулы.

1.  Решить задачи:

3.1.  Найти СКП расстояния ms, определенного по нитяному дальномеру со СКП ml=5 мм, известно, что коэффициент нитяного дальномера равен 100.

3.2. Углы треугольника β1 и β2 измерены с точностью, характеризуемой погрешностями mβ1=0,3/ и mβ2 =0,4/. Чему равна СКП третьего угла  треугольника, вычисленного по формуле β3=180 - β1 - β2?

3.3. СКП измерения каждого угла треугольника равна 10//. Чему равна СКП суммы углов треугольника?

3.4.Найти выражение СКП длины линии, измеренной лентой, через длину этой линии.

3.5. Найти выражение СКП превышения по нивелирному ходу через длину хода L.

3.6. Стороны прямоугольника  а и b измерены с точностью, характеризуемой величинами mа и mb. Найти СКП площади прямоугольника.

3.7. Определить вес дирекционного угла n-ой стороны теодолитного хода, считая исходный дирекционный угол точным, а все измерения правых углов равноточными.

3.8. Определить зависимость между весом линии, измеренной лентой, и её длиной S.

3.9. Найти вес превышения, полученного в результате геометрического нивелирования хода длиной L.

3.10. Найти вес произведения 2β, если вес угла β равен единице. 

3.11. Найти вес среднего арифметического, считая вес одного измерения равным единице.
Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

2. Проверка решения задач.

РАЗДЕЛ 9. Геодезические работы при землеустройстве
Тема 9.1. Корректировка планово-картографического материала геодезическими методами
Цель изучения темы: Применение полученных знаний при вычислении площадей при корректировке. 

Задание.

1. Повторить конспект лекции за 2 курс по методам определения площадей.

2. Решить задачи:
На корректируемой карте масштаба 1:5000 необходимо определить площадь дороги, если ее длина на карте равна S=20 см, а ширина на местности 6 м.

Определить площадь корректируемого участка палеткой со стороной квадрата 2 мм, на плане масштаба 1:10 000, если в контуре уместилось 40 целых и 18 неполных квадратов.

Вычислить площадь корректируемого участка 1-2-3-4 на плане масштаба 1:5000, если размеры на плане равны:    




        10,3 см


        
                 5,6 см

                                                                 8,4 см

      2.4.Определить площадь корректируемого участка, если известны  координаты точек А, В, С:

хА=1125,46 м;  уА=638,76 м; хВ=1376,28 м; уВ=101,28 м; хС=936,48 м;  уС=1221,36 м

Определить площадь корректируемого участка, если при обводе его планиметром получены отсчеты: n1=1886; n2 =2319, а цена деления планиметра p=0,66 га.

Список используемой литературы.

1. Дубенок Н.Н. Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. –  М.:  Колос С,  2003.  – 3 20с. 

2. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2001. – 368 с. 

3. Маслов А.В. Геодезия. – М.: Недра, 1986.

4. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задач.
Тема 9.2.Геодезические работы при межхозяйственном землеустройстве.

Цель изучения темы: Научиться  устранять недостатки в расположениях границ, восстанавливать границы.

Задание.

1. Выполнить спрямление  ломаной  границы прямой линией из данной точки в тетради,  вычислить площади прирезаемого и отрезаемого участка (приложение 1, стр. 22).

Список используемой литературы.

1. Найдин И.Н. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра,1991.

Вид проверки.
1. Проверка решения задачи.
Тема 9.3. Геодезические работы при перенесении внутрихозяйственного землеустройства в натуру
Цель изучения темы: Научиться подготавливать геодезические данные для перенесения проектов землеустройства в натуру; Изучить современную технику, применяемую при перенесении проектов в натуру.

Задание.

1. Внимательно прочитать в учебнике параграфы:

Применение современной измерительной техники при изменении граничных линий и перенесении проекта границ в натуру.

Использование современной вычислительной техники.

Закрепление в натуре границ землепользования

2. Законспектировать в тетради.

3. Решить задачи:

3.1. Между двумя линиями, у которых известны румбы, заключен угол (, необходимый для перенесения проекта в натуру. Определить угол (, если:  r1-2=ЮВ:73( 15(;  r2-3=ЮЗ:65( 18(
3.2. Выполнить обратную геодезическую задачу и определить длину линии АВ и дирекционный угол, если известны координаты точек А и В: 

хА=1864,58 м; уА=2358,3 м; хВ=2348,37 м; уВ=3456,17 м

3.3. При перенесении проекта в натуру необходимо вычислить дирекционный угол линии АВ по известным координатам точек А и В: хА=315,87 м; yА= 219,36 м; хВ=416,42 м; yВ= 394,28 м.
Список используемой литературы.

1. Волков С.Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ. – М.: Колос, 1999.

2. Бурихин Н.Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ. – М.: Колос, 1986.

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

2. Проверка решения задач.

РАЗДЕЛ 10. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
Тема 10.1. Картографические знаки. Способы их изображения
                Цель изучения темы: Изучить виды картографических знаков и способы их изображения.

          Задание:

1. Внимательно изучить в учебной литературе картографические знаки.
2. Зарисовать в тетрадь примеры способов изображения разных картографических знаков (объектов, явлений).
Список используемой литературы.

1. Егорова Т.М.  Землеустроительное черчение. -  М.: Недра, 1982.

2. Лебедев К.М. Топографическое черчение. -  М.: Недра, 1981. – 176 с.  

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

Тема 10.2. Картографическая генерализация и картографические
источники
                Цель изучения темы: Рассмотреть и ознакомиться со всеми возможными картографическими источниками используемые при составлении и издании карт.

      Задание:

1. Внимательно изучить в учебной литературе: 
1.1. Виды картографических источников.

1.2. Использование аэрокосмических снимков в сельскохозяйственном картографировании.
2. Составить конспект.
Список используемой литературы.

1. Билич Ю.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. 

2. Вахрамеева Л.А. Математическая картография. – М.: Недра, 1986.

3. Егорова Т.М.  Землеустроительное черчение. -  М.: Недра, 1982.

4. Лебедев К.М. Топографическое черчение. -  М.: Недра, 1981. – 176 с.  

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

Тема 10.3. Технология создания сельскохозяйственных карт
Цель изучения темы: Изучение основных этапов по подготовке, составлению и  изданию карт. 

Задание:

1. Внимательно изучить в учебной литературе, этапы  издания карт.

2. Составить конспект.
Список используемой литературы.

1. Билич Ю.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. 

2. Вахрамеева Л.А. Математическая картография. – М.: Недра, 1986.

3. Егорова Т.М.  Землеустроительное черчение. -  М.: Недра, 1982.

4. Лебедев К.М. Топографическое черчение. -  М.: Недра, 1981. – 176 с.  

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

Тема 10.4. Использование карт в землеустройстве и земельном кадастре
               Цель изучения темы:  Изучить методы использования карт в землеустройстве и земельном кадастре;

Задание:

1. Внимательно изучить в учебной литературе:
Задачи, решаемые с помощью карт в землеустроительном проектировании и земельном кадастре;
Управление земельными ресурсами, при мелиорации, охране и рекультивации земель.
2. Составить конспект.

3. Выполнить картометрические работы.

Список используемой литературы.

1. Билич Ю.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. 

2. Вахрамеева Л.А. Математическая картография. – М.: Недра, 1986.

3. Журналы «Геодезия и картография».

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

Тема 10.5. Автоматизация в картографии
Цель изучения темы: Ознакомиться  с новейшими картографическими информационными программами.

Задание:

1. Внимательно изучить в учебной литературе:
Принципы организации автоматизированных картографических систем.
Подсистемы ввода, обработки, хранения и вывода информации.
 Базы данных и системы управления ими. 
Технические средства машинной графики. 
Организация диалога картографа с ЭВМ.
2. Составить конспект и подготовить доклад.

Список используемой литературы.

1. Билич Ю.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. 

2. Вахрамеева Л.А. Математическая картография. – М.: Недра, 1986.

3. Журналы «Геодезия и картография».

Вид проверки.
1. Проверка конспекта.

2. Представить доклад.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Роль и значение самостоятельной работы  в учебном процессе очень велико.

Самостоятельная работа повышает у студентов мотивацию к изучению дисциплины, расширяет кругозор. Она способствует развитию мыслительных способностей личности, становлению характера, формированию индивидуальности мышления и достижению высокой профессиональной квалификации.

Самостоятельная работа – путь к профессиональной карьере, которая формирует профессиональную самостоятельность и мобильность, определяет конкурентоспособность специалиста на рынке труда.
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